MS001.01.007SM.1.0

MS-001

研发、生产、检验设备清单

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

杭州三坛医疗科技有限公司

文档更改履历

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| V1.0 |  | 文件新编 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

研发、生产、检验设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号/规格** | **数量** | **主要技术参数** | **备注** |
| 1 | 数字万用表 | VC97 | 1 | / | 研发测试数据用 |
| 2 | 直流稳压电源 | RIGOL DP832 | 1 | / | 研发测试用 |
| 3 | 示波器 | RIGOL DL3021 | 1 | 150V/40A 200W | 研发测试用 |
| 4 | 静电放电发生器 | PESD6030 | 1 | / | 研发EMC测试用 |
| 5 | 条码打印机 | T-4503E | 1 | / | 打印线缆标签 |
| 6 | 防静电手腕测试仪 | HAKK0498 | 1 | / | 电子器件安装人员用 |
| 7 | 色差仪 | WR-10 | 1 | ΔE<0.08 | 质量监测外观用 |
| 8 | 表面电阻率测试仪 | HZR-100 | 1 | / | 安规检测用 |
| 9 | 医用接地电阻测试仪 | CC2521E | 1 | AC220V/50Hz/5A | 安规检测用 |
| 10 | 医用耐电压测试仪 | CC2670E | 1 | AC220V/50Hz/5A | 安规检测用 |
| 11 | 医用泄漏电流测试仪 | CC2675E | 1 | AC220V/50Hz/5A | 安规检测用 |
| 12 | 电子防潮柜 | 350L | 1 | / | 生产物料储存 |
| 13 | 冰柜 | / | 1 | / | 测试物料冷冻 |
| 14 | 推拉力测试仪 | SF-50 | 1 | 0-50N | 研发碰撞测试用 |
| 15 | 三坐标测量仪 | Explorer classic 06.08.06 | 1 | / | 研发生产TCP标定用 |
| 16 | 激光功率仪 | LP1 | 1 | / | 研发及质量测激光用 |
| 17 | C形臂X光机 | Compact L | 1 | / | 临床整机调试用 |
| 18 | 冲击试验机 | / | 1 | / | / |
| 19 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-35HD  下排气式 | 1 | 设计温度136℃  设计压力0.23MPa | 器械高温消毒测试用 |
| 20 | 超声波清洗机 | BG-01 | 1 | AC 250V/5A  DC 115V/0.4A | 器械清洗消毒测试用 |
| 21 | 高低温箱 | WHTM-150BO | 1 | / | 研发老化实验用 |
| 22 | 三坐标测量仪 | Explorerclassic 06.08.06 | 1 | / | 研发生产标定数据用 |
| 23 | 光纤激光打标机 | BK-G20 | 1 | / | 生产打标用 |
| 24 | 角度尺 | / | 1 | / | 测量角度用 |
| 25 | 可见光频谱仪 | / | 1 | / | 测激光波长用 |
| 26 | 激光三坐标仪 | / | 1 | / | 研发测试用 |