MS001.02.008TP.1.0

MS-001

其它关键元件验收方法

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

杭州三坛医疗科技有限公司

文档更改履历

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| V1.0 |  | 文件新编 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 验收方法说明

## 目标和方法

为了检验MS-001内其它关键元件是否能满足系统和行业标准要求，除部分非通用器件外，其它通用型器件见表1.2，所有通用型关键元件需要具有相应的行业标准认证，厂家提供认证报告，以此作为这类关键元件的验收方法。

## 适用范围

表1.2 其它关键元件认证

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 厂家 | 型号 | 认证标准 | 证书编号 |
| 1 | 变压器 | 德力西 | BK-1000VA | CE | M.2018.201.N7850 |
| 2 | 电源插座 | SCHURTER | DD12-71010-2111-1100 | CQC | CQC20001257136 |
| 3 | 熔断器 | 深圳市良胜电子 | F5AL250V | CCC | 2004010207109470 |
| 4 | 开关电源 | VOXPOWER | NEVO+600M | CB | DK-52068-A3-M1-UL |
| 5 | 导引模块显示器 | 荣歌 | FC-1560CF | CCC | 2020010903319535 |
| 6 | 规划模块显示器 | 优派 | VX3515-2KC-PRO | CCC | 2018010903123523 |
| 7 | 导引模块主机 | 惠普HP | 惠普HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini PC | CCC | 2020010901298351 |
| 8 | 规划模块主机 | 惠普HP | 惠普HP ProDesk 680 G6 PCI | CCC | 2020010901318512 |
| 9 | 5口交换机 | 腾达 | 腾达：TEG1005D | CCC | 2016011608922334 |
| 10 | 脚轮 | TENTE | TENTE：5947UAP125P30-13 | EN 12530 | 000770167 |
| 11 | 急停开关 | 和泉 | AVW402R | UL | E68961 |